Rakennustyön valvojan tarkastusilmoitus
1. Perustiedot
Valvojan tarkastuksista muodostuu kirjanpito, joka voidaan esittää kun ilma-alukselle haetaan rajoitettua lentokelpoisuutta. Tämä ei korvaa rakentajan rakennuskertomusta, mutta tukee sitä, ja sisältää välttämättömän valvojan hyväksynnän ennen koelentoluvan ja  rajoitetun lentokelpoisuuden myöntämistä.
Rakennustyön valvoja: 	
Paikka: 	
Tarkastuksen järjestysnumero: 	
Rakennustyön vaihe:
  Välitarkastus, valmiusaste    10%,   25%,   50%,   75%,  100% 
__________________________________________________________________
  Runko valmis,   Siivet valmiit,   Pyrstö valmis,   Laskuteline valmis
  Moottoriasennus valmis,   Sähköjärjestelmä valmis,   Valmis koekäyttöön
  Koelentovalmis,    Koelentojen jälkeen
2. Ilma-aluksen tiedot
Rakennuslupa nro: ______
Rekisteritunnus (jos olemassa): OH- _____
Tyyppi: ____________________
Valmistusnumero/piirustusten numero: __________
Moottori
Tyyppi: ____________________
s/n: ____________________
kokonaiskäyntiaika: __________
3. Asiakirjat
Suhteuta tarkastettavat asiakirjat rakennustyön vaiheeseen, vedä yli ne asiakirjat, joita ei ollut käytettävissä. Tarkasta vain uudet asiakirjat. Huomaa, että rakentajan selostuksen on valmiina oltava rakentajan allekirjoittamia.
Tarkastetut asiakirjat
  Koekuormitus- / koekäyttöpöytäkirjat:  Runko,  Siivet,  Pyrstö,  Laskuteline,  Moottori ja moottoripukki ja  Polttoainejärjestelmä
  Rakennuskertomus, jos keskeneräinen valmiusaste on  ____ %,
  Punnitustodistus
  Matkapäiväkirja,   Tekninen kirja ja   Laitekortit
  Radiolupa
  Vakuutustodistus
  Katsastuspöytäkirja
  Koelentoselostus,   Huolto-ohjeet,  Lento-ohjekirja,
4. Tarkastus
Katso mitä edellisessä tarkastuksessa on sovittu.
Edellinen tarkastus pvm: 	
Selosta tarkastuksen havaintoja ja sovittuja toimenpiteitä rakentajan kanssa:
																	
6. Tarkastuksen kuittaus
Valvojan on kuitattava ilma-alus koelentokelpoiseksi ja koelentojen jälkeen lentokelpoiseksi ennen ilma-alukselle tehtävää katsastusta. Valvoja ei voi hyväksyä ilma-alusta lentokelpoiseksi, jos lentokelpoisuuteen suoranaisesti vaikuttavia vikoja tai puutteita on todettu.
 ilma-alus ei ole lentokelpoinen, ennenkuin edelläolevassa kohdassa olevat toimenpiteet on tehty ja kuitattu.
 ilma-alus todettu koelentokelpoiseksi.
 ilma-alus koelentojen jälkeen lentokelpoinen.
 rakennustyö on tehty rakennusluvan ehtojen ja hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti.

paikka : ____________________________, pvm  ____ / ____ / ______

valvojan allekirjoitus ______________________________________

Sovittu seuraava tapaaminen: ________________________________

jakelu: rakentaja, valvoja, ILL