|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRAFICOM_su_ru_rgb | | | **RADIOAMATÖÖRILIIKENTEESSÄ KÄYTETTÄVÄN**  **1240−1300 MHz TAAJUUSALUEEN RADIOLUPAHAKEMUS EAM** | | |
| **ASIAKASTIEDOT** | | | | | |
| Asiakkaan nimi | | | | | |
| Asiakasnumero (jos tiedossa) | | | | Y-tunnus tai henkilötunnus | |
| jakeluosoite (johon radiolupa postitetaan) | | | | | |
| Postinumero ja -toimipaikka | | | | | |
| Puhelinnumero | | | | Sähköpostiosoite | |
| Hakemuksen tyyppi  Ensihakemus  Uusinta  Muutos, mikä: | | | | | |
| Aseman tunnus | | | | (kerhot) Kerhoaseman valvojan tunnus | |
| EA-lupaan tuleva muutos. Taajuusalue 1240−1300MHz siirretään omaan radiolupaan, jonka voimassaoloaika on korkeintaan yksi (1) vuosi kerrallaan. EA | | | | | |
| **ASEMAN SIJAINTI JA KÄYTTÖTARKOITUS** | | | | | |
| Kunta | | | | | |
| Lähiosoite | | | | | |
| Amatööriaseman lähetysantennin sijainnin koordinaatit voi hakea Maanmittauslaitoksen karttapaikka-sovelluksella osoitteessa <https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka> ja lisätä tästä merkinnästä tehty hyperlinkki tämän hakemuksen mukana sähköpostiin. Vaihtoehtoisesti koordinaatit voi antaa alla oleviin kenttiin ETRS-TM35FIN-muodossa. | | | | | |
| E = | | | | N = | |
| Kuvaus antennin sijoituspaikasta (esim. masto, asuinkerrostalon katto jne.) | | | | | |
| Traficomin mastotunnus (jos tiedossa) | | | | | |
| Perustelu aseman toiminnalle ja liikenteelle (Kuvaa käyttö- ja toimintaympäristöä. Tietoja pyydetään, koska Galileo-vastaanoton häiriöriskiä pyritään pienentämään.) | | | | | |
| **SUOSTUMUS RADIOLUVAN SÄHKÖISEEN KÄSITTELYYN, PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS** | | | | | |
|  | Suostun asian sähköiseen käsittelyyn (tiedustelut/täydennyspyynnöt) ja päätöksen tiedoksiantoon sähköpostitse. | | |  |  |
| Paikka ja aika | | Hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys | | | |
| **LIITTEET** | | | | | |
| Taajuuskohtaiset tekniset tiedot       kpl | | | | | |

|  |
| --- |
| Versio 11/03/2020 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LIITE** **EAM** | | |
| **TAAJUUSKOHTAISET TEKNISET TIEDOT** | | |
|  |  | Huom. |
| Toimintataajuuskaistat, MHz  (esim. 1298,000−1298,050 MHz) |  | Taajuusmaksu määräytyy tässä kohdassa varatun taajuuskaistan mukaisesti (yhteenlaskettu taajuuskaista, jos varattuja kaistoja on useampia). |
| Lähettimen ulostuloteho, W |  |  |
| Kaistanleveys, kHz ja läheteluokka 1 |  |  |
| Kaistanleveys, kHz ja läheteluokka 2 |  |  |
| Kaistanleveys, kHz ja läheteluokka 3 |  |  |
| Antennin korkeus maanpinnasta, m |  |  |
| Antennin korkeus merenpinnasta, m |  | Tämä ei ole pakollinen tieto, jos se ei ole tiedossa. |
| Antennin vahvistus pääkeilan suunnassa, dBd |  | dBd = dBi - 2,15 |
| Antennin pääkeilan suunta |  | Ympärisäteilevä on ND |
| Antennin korotuskulma (elevaatio) |  | esim. EME-yhteydet |
| Antennin polarisaatio (V/H) |  |  |
| Siirtojohdon vaimennus, dB |  | Lähettimen ja antennin välinen vaimennus. |

**HAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEITA**

1. Tätä lomaketta käytetään haettaessa lupaa radioamatööriliikenteelle taajuusalueella 1240−1300MHz

2. Taajuuskohtaisia teknisiä liitteitä voi olla useampia, jotta pystytään yksilöimään eri lähetteille suunnitellut tekniset tiedot.

**3. Lupahakemukseen tulee mielellään liittää Maanmittauslaitoksen karttapaikka-sovelluksesta saatu hyperlinkki, johon on merkitty lähetinantennin sijaintipaikka.**

4. Kaikkien pyydettyjen tietojen huolellinen täyttäminen **nopeuttaa hakemuksen käsittelyä** merkittävästi. Hakemuksen liitteeksi voi lähettää tarvittaessa lisätietoja.

5. Hakemus pyydetään lähettämään Liikenne- ja viestintävirastoon sähköpostitse osoitteeseen radiotaajuudet@traficom.fi

**Radiolupien voimassaolo:**

Radiolähettimien luvat ovat voimassa määräajan. Asiakas voi halutessaan irtisanoa lupansa ilmoittamalla siitä kirjeitse tai sähköpostitse Liikenne- ja viestintävirastolle.