Määräaikaishuollot, ja ‘Muut huoltovaatimukset’ (sisällytä vain, jos koskee). Huolloissa voidaan käyttää Osa M AMC M.A.302(i) (kansallisille ilma-aluksille AIR M1-5 kohdan 7.4) mukaisia joustoja.	
Tehtävän kuvaus	Jakso	Tehty	Seuraava	
Määräaikaishuollot	
Vuositarkastus	12 kk	3.7.2017 / 3110 fh	3.7.2018	
100 h huolto	100 fh	3.7.2017 / 3110 fh	3210 fh	
1000 h tarkastus	1000 fh	4.5.2016 / 2970 fh	3970 fh	
LH magneeton huolto s/n 1234576	4 v / 500 fh	7.11.2013 / 2854 fh	7.11.2017 / 3354 fh	
…				

				
Varusteisiin ja muutostöihin liittyvät huoltovaatimukset	

Ilma-alukseen tehtyihin korjauksiin liittyvät huoltovaatimukset 	

Elinikärajoitteisiin komponentteihin liittyvät huoltovaatimukset	

				
Pakollisiin jatkuvan lentokelpoisuuden ohjeisiin liittyvät huoltovaatimukset (AIR M1-5, ALI:t, CMR:t, erityiset vaatimukset tyyppihyväksyntätodistuksen tietolehdellä (TCDS), jne.)	

Toistuviin lentokelpoisuusmääräyksiin liittyvät huoltovaatimukset (M-määräykset/ AD:t)	

Toiminnan laatuun tai toiminnallisiin hyväksyntöihin liittyvät huoltovaatimukset, kuten korkeusmittari, kompassi, transponderi, kellukkeet, sukset, jne.  (OPS M2-11)	

Huoltotiedotteisiin sisältyvät huoltosuositukset (Service Bulletinit, Service Letterit, jne.)
HUOMAUTUS: Luettele kaikki soveltuvat huoltosuositukset, myös ne, jotka on päätetty jättää tekemättä tai tehdä poikkeavasti.	
Tehtävän kuvaus	Jakso	Tehty	Seuraava	

				

				

				
Seuraava huolto	
Seuraava huolto tehtävä yllä olevien perusteella viimeistään (pvm / lentotuntia /laskua)	
                /               /	
Sallitut joustot (pvm / lentotuntia /laskua)
Huom! Elinikärajoitteisiin ja lentokelpoisuusmääräyksiin ei sallita joustoja.	
                /               /