Todistus huoltotoimenpiteistä
https://asiointi.trafi.fi/omatrafi-formservlet-web/lomake/LU3308b

Vika- ja lisätyölista	
No:	Havainto/ Työ	Suoritus/ Toimenpide	Kuittaus	

				

				

					

					

					

					

					

					

					

					

Pvm ja tarkastaja:		

Varaosalista	
kpl	osanumero	osan nimi	erätunniste	kuittaus	

					

					

					

					

					

					

Vähimmäistarkastusohjelma ELA1 lentokoneille joita ei käytetä kaupalliseen toimintaan
Suoritetaan yhden (1) vuoden tai sadan (100) tunnin välein riippuen siitä, kumpi tulee ensin.
Tarkastusohjelmassa voidaan soveltaa tarvittaessa yhden (1) kuukauden tai kymmenen (10) tunnin toleransseja. Joka tapauksessa seuraava tarkastusjakso tulee laskea alkuperäisen päivämäärä/tunti jakson mukaan (ilman toleranssia). 
Huomautus 1: Tarkastukset ja huoltotoimenpiteet tulee suorittaa valmistajan huolto-ohjekäsikirjan ohjeiden mukaisesti. 
Huomautus 2: Varajärjestelmien toiminta tulee testata jokaisen järjestelmän asennuksen ja toiminnan tarkastuksen yhteydessä. 

ELA1 ilma-alukset joita ei käytetä kaupalliseen toimintaan	
Järjestelmä/ komponentti/ alue	Tarkastuksen kuvaus	Kuittaus	
YLEISTÄ	
Yleistä	Aukaise tai irrota kaikki tarvittavat tarkastusluukut, muotosuojat, sekä moottorinsuojukset. Puhdista ilma-alus ja sen moottori tarpeen mukaan.		
Voitelu/huolto	 Voitele ja täydennä nesteet valmistajan ohjeiden mukaisesti.		
Merkinnät	Tarkasta rungon sivussa, sekä siiven alla olevat rekisteritunnukset. Jos rekisteritunnukset poikkeavat määräyksestä, tarkasta että poikkeuslupa on olemassa. Tarkasta että ilma-aluksesta löytyy tulenkestävä rekisteritunnuskilpi ja muut tunnistusmerkinnät rungossa ovat kansallisten määräysten mukaiset.		
Punnitus	Tarkasta punnitusasiakirjojen yhteneväisyys asennettuna olevaan varusteluun. Punnitse ilma-alus Part –NCO määräysten mukaisesti.		

RUNKO	
Verhoilu ja pintalevyt	Tarkasta mahdolliset muodonmuutokset, vääntymät tai muut merkit rakenteen heikkenemisestä, sekä kiinnitysten turvallisuus.
HUOMIO: Tarkasta komposiittirakenteissa mahdolliset jäljet iskuista tai painaumista, jotka saattavat kertoa pinnan alla olevista vaurioista.		
Rungon rakenne	Tarkasta rungon rakenne, kaaret, putkirakenne, tukirakenteet ja kiinnitykset. Tarkasta merkit mahdollisesta korroosiosta.		
Järjestelmät ja laitteet	Tarkasta asianmukainen asennus, näkyvät viat ja toiminta.		
Pitot-staattinen järjestelmä	Tarkasta järjestelmän asennukset, vauriot, puhtaus ja kunto. Poista järjestelmään mahdollisesti tiivistynyt vesi.		
Yleistä	Tarkasta ilma-aluksen siisteys ja tarkasta etteivät irtonaiset esineet estä ohjainten toimintaa.		
Hinauskytkin	Tarkasta kokoonpanon ja liikkuvien osien kunto, sekä käyttöjaksot ja suorita toimintakoe.		

MATKUSTAMO JA OHJAAMO	
Istuimet ja turvavyöt	Tarkasta kunto, näkyvät viat, sekä käyttöiät. 		
Ikkunat, kuomut ja tuulilasit 	Tarkasta kunto, vauriot, sekä kuomun tai ikkunan hätäaukaisun toiminta.		
Mittaritaulun kokoonpanot	Tarkasta kunto, kiinnitykset, merkinnät ja tarvittaessa asianmukainen toiminta. Tarkasta että mittareiden merkinnät ovat lentokäsikirjanmukaiset. 		
Ohjaimet ja moottorinhallinta-laitteet	Tarkasta ohjaimien asianmukainen asennus ja toiminta.		
Nopeus/ kuormaus/ liikehdintä kyltti	Tarkasta kyltin luettavuus ja paikkansapitävyys ilma-aluksen varusteluun nähden. 		
Kaikki järjestelmät	Tarkasta asianmukainen asennus, yleiskunto, näkyvät viat ja turvalliset kiinnitykset. 		

LASKUTELINEET	
Joustintuet
	Tarkasta nestetaso, sekä joustavien kumiosien ja jousien kulumat ja muodonmuutokset.		
Kaikki osat	Tarkasta kunto ja turvallinen kiinnitys. 		
Sisäänveto- ja lukitusmekanismi	Tarkasta mekanismien asianmukainen toiminta.		
Vivustot, tuet ja muut osat	Tarkasta kunto liiallisen kulumisen, väsymisen ja muodonmuutosten osalta. 		
Hydraulijärjestelmä	Tarkasta mahdolliset vuodot ja käyttöjakso.		
Sähköjärjestelmät	Tarkasta mahdolliset hankaumat ja kytkinten asianmukainen toiminta. 		
Vanteet	Tarkasta mahdolliset murtumat, vauriot ja laakereiden kunto.		
Renkaat	Tarkasta renkaiden kunto ja viillot.		
Jarrut	Tarkasta oikeat säädöt ja kulumat, sekä suorita toimintakoe. 		
Kellukkeet ja sukset	Tarkasta asianmukainen kiinnitys ja näkyvät viat. 		

SIIPI JA KESKIRUNKO	
Kaikki osat	Tarkasta kaikki keskirungon ja siipien alueet, sekä niiden osat yleiskunnon, mahdollisten pintojen muodonmuutosten, vaurioiden, rakenteen heikentymisen, sekä turvallisten kiinnitysten osalta.		
Liitokset	Tarkasta pääkiinnitysten (esim, rungon, siipien ja siivenkärkien väliset liitokset) asianmukainen asennus, kunto, toleransseissa olevat välykset, sekä mahdollinen kiinnityspulttien ja holkkien korroosio tai kulumat.		

OHJAIMET	
Ohjainlinjat ja rajoittimet	Tarkasta ohjainlinjojen työntötangot ja -ohjainpunokset. Tarkasta ohjainten rajoittimien kiinnitykset ja toiminta.		
Ohjainpinnat	Tarkasta siivekkeiden, laippojen, korkeusperäsimen, lentojarrujen sekä sivuperäsimen asennus, saranointi, ohjainten kiinnitykset, jouset/kumiköydet, teipit ja tiivisteet.
Tarkasta ja kirjaa liikealueet ja ohjainpunosten jännitykset (jos määritelty). Tarkasta välykset.		
Trimmausjärjestelmä	Tarkasta trimmilaippa, hallintalaitteet ja niiden kiinnitykset. Tarkasta trimmilaipan täysi liikerata. 		

PYRSTÖ	
Kaikki osat ja järjestelmät	Tarkasta pyrstöalue, sekä kaikkien pyrstön osien ja järjestelmien yleiskunto, mahdolliset kangas- tai pintavauriot, muodonmuutokset tai vääntymät pinnoissa, turvalliset kiinnitykset, asianmukaiset asennukset, sekä toiminta.		

AVIONIIKKA JA SÄHKÖJÄRJESTELMÄ	
Akut	Tarkasta asennus, lataus, ylivuodot ja mahdollinen korroosio.		
Radio ja sähkölaitteet	Tarkasta asianmukainen ja turvallinen asennus. Suorita toimintakoe maassa.		
Johdotus ja kaapelointi	Tarkasta asianmukainen reititys, asennus ja näkyvät viat.		
Liitokset ja suojaukset	Tarkasta asennus, kunto, mahdolliset hankaumat, sekä eristeiden kunto.		
Antennit	Tarkasta kunto, kiinnitys ja toiminta.		

VOIMALAITE	
Moottoritila	Tarkasta mahdolliset havainnot öljy-, polttoaine- tai hydraulivuodoista ja selvitä vuotojen lähteet.		
Pultit ja mutterit	Tarkasta löystyminen ja mahdolliset merkit pyörimisestä, sekä  näkyvät viat.		
Moottorin sisäosat	Tarkasta sylinterien puristus/vuoto. (kirjaa jokaisen sylinterin mittaustulokset) Tarkasta mahdolliset metalli ja muut materiaalilöydökset öljynsuodattimesta, karkeasuodattimesta ja öljypohjan tyhjennystulpasta. Jos sylinterin puristus/vuoto tulos on heikko, tutki sylinterin sisäpuolen kunto ja sisäiset toleranssit,.Syl 1. ____/____ Syl 2. ____/____ Syl 3. ____/____ Syl 4. ____/____		
Moottorinkiinnitys	Tarkasta mahdolliset murtumat ja moottoripukin sekä moottoripukin ja moottorin väliset asennukset ja mahdolliset löystymiset..		
Joustavat tärinän vaimentimet	Tarkasta kunto ja muodonmuutokset. 		
Moottorin hallintalaitteet	Tarkasta mahdolliset viat, liikeradat ja turvallinen asennus.		
Putket, letkut, kiinnikkeet	Tarkasta mahdolliset vuodot, kunto ja löystyminen.		
Pakoputkisto	Tarkasta mahdolliset murtumiset, vauriot ja asianmukaiset asennukset.		
Turboahdin ja välijäähdytin	Tarkasta mahdolliset vuodot, kunto, sekä liitosten löystyminen.		
Nestejäähdytysjärjestelmä
	Tarkasta mahdolliset vuodot ja nesteen määrä.		
Moottorin elektroniikka	Tarkasta sähkö- ja sensoriasennukset, sekä hankaumat.		
Apulaitteet	Tarkasta näkyvät viat ja asennukset.		
Kaikki järjestelmät	Tarkasta asianmukainen asennus, yleiskunto, mahdolliset viat, sekä turvallinen kiinnitys.		
Moottorinsuojus	Tarkasta mahdolliset murtumat ja vauriot, sekä tarkasta kidukset.		
Jäähdytyksen ohjauslevyt ja tiivisteet	Tarkasta mahdolliset viat, kiinnitys ja kunto.		
Polttoainetankit	Tarkasta asianmukainen asennus ja liitännät. 		

KYTKIMET JA VAIHTEISTOT	
Suodattimet, verkot ja lastun ilmaisimet	Tarkasta mahdollisten metallin sirujen ja vieraan materiaalin osalta.		
Ulkopuoli	Tarkasta mahdolliset öljyvuodot.		
Ulostuloakseli	Tarkasta laakereiden välykset ja kunto.		

POTKURI	
Potkurikokoonpano	Tarkasta mahdolliset murtumat, lovet ja säröt, sekä öljyvuodot.		
Potkurin pultit	Tarkasta asennus, löystymiset, sekä merkit mahdollisesta pyörimisestä  ja varmistukset.		
Potkurin käyttölaitteet	Tarkasta toiminta, turvallinen kiinnitys ja liikealueen esteettömyys ja rajat. 		
Jäänestolaitteisto
	Tarkasta toiminta ja näkyvät viat. 		

SEKALAISET	
Ilma-aluksen pelastusjärjestelmä	Tarkasta asennus, aktivointimekanismin eheys, järjestelmän varmistus ilma-aluksen ollessa maassa, pyrotekniikan vanhenemispäiväys, sekä pelastusvarjonpakkauksen tarkastusjakso.		
Muut kohteet	Tarkasta muiden asennettujen varusteiden, joita ei ole erikseen listattu tässä lomakkeessa, asianmukainen asennus ja toiminta. 		

TOIMINTAKOKEET	
Teho ja pyörimisnopeus (rpm)	Tarkasta että tehontuotto, staattinen ja  max kierrosluku sekä tyhjäkäyntikierrosluku ovat  niiden sallituissa rajoissa.		
Magneetot	Tarkasta magneettojen normaali toiminta.		
Polttoaine ja öljynpaine	Tarkasta että ne ovat normaaliarvojen sisällä.		
Moottorin lämpötilat	Tarkasta että ne ovat normaaliarvojen sisällä 		
Moottori	Moottorit jotka ovat varustettu automaattisella moottorin ohjausjärjestelmällä (esim FADEC), suorita koekäyttö julkaistujen ohjeiden mukaisesti. 		
Moottori	Tarkasta mahdolliset merkit häiriöistä nestekierrossa kuivasumppu moottoreiden, turboahdettujen moottoreiden, sekä nestejäähdytteisten moottoreiden osalta.		
Pitot-staattinen järjestelmä	Suorita toimintakoe.		

Transponder	Suorita toimintakoe.